Text for specification

Description
CAPUS^®CrossBoard
switch-disconnector-fuse, 3-pole
for fuses 10x38

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data
Rated current (IEC):	16 A
rated voltage (IEC) AC:	400 V

AC-22B (400V)
rated surge voltage U_imp :	4 kV

Terminal points
Rahmenklemme für
1x 1 - 6 mm², 2x 2,5 mm² rundeindrähtig
1x 0,75 - 2x 1,5 mm² feindrähtig mit und ohne Aderendhülsen
Drehmoment Md 1,2 - 1,5 Nm   

Miscellaneous 
3-poliger Lasttrennschalter zur sicheren galvanischen Trennung
Aufnahme von Sicherungseinsätzen 10 x 38 gemäß IEC 60269-2 von 0,5 A bis 16 A
Abschließbar mittels einer Verschlussvorichtung (Zubehör) im geöffenten oder geschlossenen Zustand

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
36050000A