招标说明

说明
CrossBoard^®
基座系统 125 A
3 极
225 mm 长，防触摸保护

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
IEC (CB), UL

电气数值
额定电流（IEC）:	125 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	100 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	5.3 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC DC:	800 V

额定冲击耐受电流 I_pk :	25 kA

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC, 100 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 100 A / 480 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 100 A / 600 V AC 

其他
all-round touch-safe protected busbar system up to 125A
mounting to DIN rails with no tools
simplae screwing-on to mounting plates
completly pre-assembled and ready to use

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
11225000A