招标说明

说明
PE 端子，绿色/黄色
卡接安装
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	400 V

rated isolation voltage U_i AC:	500 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01258000