招标说明

说明
CrossBoard^®
基座系统 160 A
3 极
600 mm 长，防触摸保护

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
IEC (CB), UL

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	160 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	600 V

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC DC:	800 V

额定冲击耐受电流 I_pk :	30 kA

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC 

其他
touch-safe protected busbar system up to 160 A
rear feedable
plug and play
easy to screw to mounting plates
completely pre-assembled and immediately ready for use

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
11600000A