招标说明

说明
QUADRON^®60Classic
母线式熔断器座，Class J 级，上端或下端连接
适用于熔断体 Class J 级 1 - 30 A (21x57)
3 极，带框端子
60Classic

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

认证许可
UL

电气数值

额定电流 (UL):	30 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2.1 W

SCCR:	200 kA

系统元件: 正面防护等级 IP30 符合DIN EN 60529标准, 取决于安装时的连接面积
转接器模块: 正面保护等级 IP20, 符合 DIN EN 60529 (防止手指接触) 

连接端
AWG 12 - AWG 2/0 绞合导线 (多股的), 符合 3.3 - 67.4 mm²
AWG 14 - AWG 10 坚固导线 (单股的), 符合 2.1 - 5.3 mm²

其他
此产品基于UL-许可列入IZLT2类别以及NMTR类别(文件E123577)

CrossLink® Technology的转接器技术
通过快速安全对调转换模块更换上下端出线; 带电部分带有触摸保护
简便安全的挂接和连接
通过两部分组成的防触摸保护实现安全的连接
适用矩形母线的母线架可覆盖安装

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33421000