Ausschreibungstext

Beschreibung
Wannen-Randprofil
breit
77 x 36 x 1100
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte

Werkstoffeigenschaften
Abdeckung:
	temperaturbeständig bis 70°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94

Sonstiges
Teil des Abschottsystems zum Berührungsschutzdes 3- und 4-poligen Sammelschienensystems.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01043000