Ausschreibungstext

Beschreibung
Dreifach-T-Profilschiene 1140 mm²
Länge 2,40 m, verzinnt
60Classic
185mm-System
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	281,0 W

Diagramm Strombelastbarkeit (IEC)

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), verzinnt

korrosionsbeständig auch in aggressiver Umgebung

Sonstiges
Durch verzinnte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zur Vorbereitung der Kontaktstellen wesentlich.
Die Cu-Sammelschienen werden vor aggressiven Medien effektiv geschützt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01187000