Ausschreibungstext

Beschreibung
UL-Trennstegeset, 3-polig
für Längsverbinder 01141, 01145, 01274
145 mm
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01361000