Ausschreibungstext

Beschreibung
Sicherungseinsatz 150 A
600 V AC, time delay
Class J, 41x146
Zubehör

Standards

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	150 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	300 V

SCCR: 100 kA DC, 200 kA AC 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03234100