Ausschreibungstext

Beschreibung
Sicherungseinsatz 10 A
600 V AC, time delay
Class J, 21x57
Zubehör

Standards

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	10 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	300 V

SCCR: 100 kA DC, 300 kA AC 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31353100