Ausschreibungstext

Beschreibung
Sicherungseinsatz 60 A
600 V AC, fast acting
Class J, 27x60
Zubehör

Standards

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	60 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

SCCR: 200 kA AC 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31515100A