Ausschreibungstext

Beschreibung
Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A
1100 V DC, gPV
14 x 85
Zubehör

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-6:2010 + A1:2018

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	20 A
Bemessungsspannung (IEC) DC:	1100 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	4,7 W
Bem.-ausschaltvermögen DC:	30 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31559000