Ausschreibungstext

Beschreibung
AMBUS®60Classic
Reiter-Sicherungshalter
für Sicherungen 10x38 IEC 60269-2
10 x 38 / 3P
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), CSA, UL, VDE, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	32 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

Bemessungsstrom (UL):	30 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

AC-22B (500 V)
AC-21B (690 V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	1,0 W
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	462 V
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	100 kA

SCCR:	50 kA

für Sicherungseinsätze nach IEC / EN 60269-2 (gG, max. 3W)

Klemmstellen
nach IEC: Cu 1.5 … 6 mm2 (f, re)
nach UL /CSA: AWG 16 … AWG 10 (str)

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31954000