Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES^®30Compact
Sammelschienenadapter 30 A
für Direktstarter Siemens S0 mit Federklemmenanschluss
45 x 160, mit Leitungen 160 mm lang AWG 10 (6 mm²)
30Compact 3P

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	30 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	30 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2,5 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV

SCCR: 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC, 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 25 A / 480 V AC, 30 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 12,5 A / 600 V AC, 50 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC 

Werkstoffeigenschaften
Leiterisolierung:	temperaturbeständig bis 105 °C

Sonstiges
Leitungsenden ultraschallverdichtet.
Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32694000A