Ausschreibungstext

Beschreibung
Blendleiste, seitlich ansteckbar
für NH-LTS Gr. 00
Größe 00
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 70°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33317000