Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschienenträger 
1-polig, zum Anstecken an 01232 und einzeln montierbar
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	800 V
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Kurzschlussfestigkeit IEC / EN :
Ipk = 47 kA (4 Schienenträger im Abstand von 500 mm)

Kurzschlussfestigkeit UL :
SCCR = 18 kA (2 Schienenträger im Abstand von 700 mm)

Sonstiges
Als Mittelträger geeignet, mit innenliegenden Anschraublöchern.
Zum Anstecken an 3-pol. Schienenträger 01 232 verwendbar.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01132000