Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®30Compact
Anschlussklemmenplatte, 3-polig
35 - 150 mm², AWG 2 - 300 MCM,  lam. Cu. 15 - 20 x 5 - 10
30Compact 3P

Standards
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	275 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	285 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	480 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	45,9 kA

SCCR:	18 kA

Klemmstellen
für Anwendungen nach IEC / EN :
35 - 150 mm² Rundleiter mehrdrähtig und Sektorleiter mehrdrähtig,
feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse
(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

auch zum Anschluss von lam. Cu von 15x5 bis 20x10 

für Anwendungen nach UL / CSA :
nur Cu-Leitungen Class B nach UL 486E
35 - 150 mm² / AWG 2 - MCM 300 

Sonstiges
Klemmen mit unverlierbaren Klemmschrauben
Übergreifen des Leiters möglich
Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf den Klemmen vermerkt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01165000