Ausschreibungstext

Beschreibung
Universal-Sammelschienenträger
3-polig, mit zusätzlichen Anschraublöchern außen
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	800 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	73 kA

Sonstiges
Mit zusätzlichen Anschraublöchern außen
auch als Mittelträger verwendbar

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01500000