Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®60Classic
Anschlussset, 3-polig, ohne Abdeckung
lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	550 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	640 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	800 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	67,4 kA

SCCR: 200 kA with fuse JDDZ Class J 600 A / 600 V AC, 200 kA with JDDZ fuse Class L 800 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC  

Klemmstellen
lam. Cu von 3 x 20 x 1 bis 10 x 32 x 1

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01538000