Ausschreibungstext

Beschreibung
D-Sicherungseinsatz 50 A
500 V, gG
E 33
Zubehör

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	50 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	6,5 W

Bem.-ausschaltvermögen AC:	50 kA
Bem.-ausschaltvermögen DC:	8 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01678000