Ausschreibungstext

Beschreibung
Doppel-T-Profilschiene 720 mm²
Länge 453 mm, verzinnt
60Classic
185mm-System
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	34,3 W

Diagramm Strombelastbarkeit (IEC)

Sonstiges
Durch verzinnte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zur Vorbereitung der Kontaktstellen wesentlich.
Die Cu-Sammelschienen werden vor aggressiven Medien effektiv geschützt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01838000