Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS®Panel
Lasttrennschalter 4-polig
Rahmenklemme 6 - 70 mm², Griff graphitgrau
160 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	15,6 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	17,6 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
23012000AD