Ausschreibungstext

Beschreibung
CUSTO^®60Classic
D-Reiter-Sicherungssockel, 57 mm
für Schiene 10 mm, Passring
E 33 / 3P
60Classic

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	10,0 W
Bemessungsstossspannung U_imp:	4 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	630 V
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	50 kA

Kontaktierung der Sicherungseinsätze auf der 	Sammelschiene über versilberte Kupferplatte

für Sicherungseinsätze und Paßeinsätze nach DIN VDE 0636-3IEC / HD 60269-3

nach DIN VDE 0636 Teil 3011 auch 690 V

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31409000