Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®CrossBoard
Adapter 45 A
1 verschiebbare Tragschiene, mit Leitungen AWG 8 (10 mm²)
45 x 160

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
IEC (CB), UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	45 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	45 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2,9 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Sonstiges
Leitungsenden ultraschallverdichtet.
Rastmechanismus für einfaches und schnelles Aufrasten auf dem CrossBoard®. 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32692000A