Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS®Panel
Nullleiter für SD3 3P Lasttrennschalter
Rahmenklemme 50 - 70 mm² / AWG 1 - 3/0

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33685000A