Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschienenträger PE/N
2-polig, einzeln montierbar
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

UL :
SCCR = 14 kA (Schienenträger im Abstand von 400 mm) 

Sonstiges
Mit Anschraublöchern außen, auch als Mittelträger verwendbar
Tiefenausgleich 5 / 10 mm möglich Verbindung N-PE einfach herstellbar

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01356000