Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschienenträger 
3-polig, mit innenliegenden Anschraublöchern
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	800 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	90 kA

Kurzschlussfestigkeit IEC / EN :
Ipk max. = 90 kA (2 Schienenträger im Abstand von 500 mm)
weitere Werte im Kurzschlussfestigkeitsdiagramm

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Schrauben:
	Schraube +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Sonstiges
Als Außen - und Mittelträger geeignet
mit innenliegenden Anschraublöchern.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01422000