Ausschreibungstext

Beschreibung
Anschlusslasche mit Spreizklemme
an Schraubanschluss M10 oder M12
für Leitungen Cu u. Al 120 - 300 mm²
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	600 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Werkstoffeigenschaften
Anschlussschrauben:
	Gewindestift M16, Inbus Gr. 8
Klemmenkörper:
	Stahl, verzinkt und chromitiert 
Kabelbett:
	Messing, verzinnt
Anschlusslasche:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), verzinnt

Klemmkörper:	verzinkter Stahl, chromitiert Schraube:	Innensechskantschraube, verzinkt, chromitiertAnschlusslasche:	Cu-Stanzteil

Sonstiges
Übergreifen des Leiters möglich.
Angabe des Anzugsdrehmoments auf der Klemme
Angabe des Nennquerschnitts auf der Anschlusslasche

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01890000