Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS^®Panel
Lasttrennschalter 3-polig
Schraube M8, Griff graphitgrau
250 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	15,0 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	8 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	26,5 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads)

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
23003000AD