Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienengeräteträger
1 verschiebbare Tragschiene und 1 Positionierstück für Siemens S00
45 x 200, ohne elektrische Kontaktierung
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32635000