Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig
105 x 190
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	250 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	5,2 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 25 kA with 3VL1 / 600 V AC, 65 kA with 3VL1 / 480 V AC, 50 kA with 3VL1 / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32976000