Ausschreibungstext

Beschreibung
Anschlusslasche mit Spreizklemme
an Schraubanschluss M10 oder M12
für Leitungen Cu u. Al 120 - 300 mm²
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	600 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Sonstiges
Übergreifen des Leiters möglich.
Angabe des Anzugsdrehmoments auf der Klemme
Angabe des Nennquerschnitts auf der Anschlusslasche

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01890000