Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS^®Panel
Lastumschalter 3-polig
Schraube M12
1000 A

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	1.000 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	76,8 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	12 kV

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
23106000AD