Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS®Panel
Lastumschalter 4-polig
100 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	100 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	23,4 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	10 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
23189000AD