Ausschreibungstext

Beschreibung
Einspeiseblock 1-polig
direkte Einspeisung der Kammschiene
2,5 - 50 mm² / AWG 14 - 1
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A

Bemessungsstrom (UL):	115 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	1000 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1000 V

Klemmstellen
2,5 - 50 mm² (14 - 1 AWG Copper wire) Eindrätig und Mehrdrähtig 
2,5 - 35 mm² (14 - 2 AWG Copper wire) Feindrätig mit und ohne Aderendhülse

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31562000