Ausschreibungstext

Beschreibung
AMBUS^®60Classic
Reiter-Sicherungshalter
für Sicherungen Class CC UL 248-4
Class CC / 3P
60Classic

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system J

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	30 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	1,8 W
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	200 kA

SCCR:	200 kA

Klemmstellen
nach IEC: Cu 1.5 … 6 mm2 (f, re)
nach UL /CSA: AWG 16 … AWG 10 (str)

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31958000