Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®30Compact
Sammelschienenadapter 25 A
für Direktstarter Siemens S00 mit Federklemmenanschluss
45 x 160, mit Leitungen 160 mm lang AWG 12 (4 mm²)
30Compact 3P

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	25 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2,5 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Sonstiges
Leitungsenden ultraschallverdichtet.
Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32693000A