Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS®Panel
Lastumschalter 3-polig + N
Schraube M12
1600 A

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	1.600 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	819,2 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	12 kV

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
23128000AD