Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO^®
Spreizklemme
35 - 150 mm², AWG 2 - 300 MCM,  lam. Cu. 15 - 20 x 5 - 10
30Compact 3P
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	275 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	285 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	480 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_pk max.:	49.8 kA

SCCR:	18 kA

Klemmstellen
für Anwendungen nach IEC / EN :
Cu und Al 35 - 150 mm² Rundleiter mehrdrähtig und Sektorleiter mehrdrähtig
Cu auch feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse
(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

für Anwendungen nach UL / CSA :
Cu 35 - 150 mm² / AWG 2 - MCM 300
Für Aluminiumleiter geeignet.
bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten

Werkstoffeigenschaften
Anschlussschrauben:
	Gewindestift M8, Inbus Gr. 4
Klemmenkörper:
	Stahl, verzinkt und chromitiert 
Kabelbett:
	Messing, verzinnt

Klemmkörper:	verzinkter Stahl, chromitiertSchraube:	Innensechskantschraube M8 x 37, Kabelbett:	Messing, vernickelt

Sonstiges
Klemme mit unverlierbaren Klemmschrauben, Übergreifen des Leiters möglich.
Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf der Klemme vermerkt.
Kontaktierung der Leitung mit der Sammelschiene erfolgt über Kabelbett.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01135000