Ausschreibungstext

Beschreibung
Schienen-Längsverbindung 520 A
55 mm
30Compact 3P
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	3.9 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	520 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_pk max.:	63.1 kA

Werkstoffeigenschaften
Schrauben:
	Gewindestift M8, Inbus Gr. 4
Klemmenkörper:
	Messing, blank

Klemmkörper :	Messing, 	zur Überbrückung des SystemabstandesSchrauben :	Sechskantschrauben M8 mit Schlitz, verzinkt, chromitiert

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01166000