Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®
Profilklemme
800 - 1600 mm²
Klemmraum 81 x 20-42
60Classic
185mm-System
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	1’600 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	1’800 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit bei Mitteneinspeisung:	2’500 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	101 kA

SCCR:	25 kA

Klemmstellen
Klemmraum 81 x 20-42
2 Klemmschrauben M12

Werkstoffeigenschaften
Anschlussschrauben:
	Gewindestift M16, Inbus Gr. 8

Klemmenkörper aus Edelstahl

Sonstiges
es können auch massive Flachschienen aus Kupfer geklemmt werden, wenn sie nicht unter mechanischer Spannung stehen 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01934000