Ausschreibungstext

Beschreibung
Anschlussklemme, seitlicher Anschluss
6 - 50 mm²
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	125 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	690 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	600 V

Klemmstellen
6 - 50 mm² rund, ein- und mehrdrahtig
4 - 35 mm² feindrahtig mit Aderendhülse
Md 3,5 Nm
max. Anschlussdurchmesser 10 mm

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31029000A