Ausschreibungstext

Beschreibung
Zylindr. Sicherungseinsatz 100 A, mit Schlagmelder
500 V, gG
22 x 58
Zubehör

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	100 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	8.6 W

Bem.-ausschaltvermögen AC:	120 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31388000