Ausschreibungstext

Beschreibung
AMBUS^®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter
14 x 51 / 1P
50 A / 690 V

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
CSA, UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	50 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	50 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0.9 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV

SCCR:	100 kA

für Sicherungseinsätze mit Schlagmelder nach IEC / EN 60269-2 mit zulässigen Bemessungsverlustleistungen bis max. 5 W für gG/gL bis max. 3 W für aM bis max. 6,5 W für aR/gR bei max. 40 A Meldeschalter 1 Wechsler 250 V AC (5 A), 30 V DC (4 A)

Klemmstellen
Rahmenklemme :
1,5 - 35 mm² / AWG 14 - AWG 2 
feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse
Md 2,5 - 3,0 Nm / 22 - 26 lb.in.

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Sicherungsträger:
	temperaturbeständig bis 140°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei
Anschlussschrauben:
	Schraube +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Sonstiges
großer Klemmbereich
Aufnahme für Bezeichnungsschild

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31940000