Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES^®60Classic
Sammelschienenadapter  25 A
2 verschiebbare Tragschienen
45 x 200, mit abnehmbaren Oberteil und Leitungen AWG 12 (4mm²)
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	25 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	25 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2.6 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV

Werkstoffeigenschaften
Leiterisolierung:	temperaturbeständig bis 105 °C

Sonstiges
Leitungsenden ultraschallverdichtet.
Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32400000