Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®Panel
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 4a, 1600 A, Aufbau
2x Schraube M12

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	1’600 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

AC-22B (400 V), AC-21B (690 V)

DC-21B (440 V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	240.0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV

Klemmstellen
Flachanschluss (50 mm breit) 2xM12

Werkstoffeigenschaften
Kontakte:
fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert
Schrauben:
6Kantschrauben, verzinkt

Sonstiges
Trenner ist ausgerüstet mit Lichtbogenlöscheinrichtungen.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33204000