Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen
Class J / 3P, Klemme 300 mm²
400 A / 600 V (54x181)

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	400 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	14.8 W

SCCR:	200 kA

für Class J Sicherungen 225 - 400A nach UL 248-8 (54x181)

Klemmstellen
Buchsenklemme, Klemmraum 23,0 mm Durchmesser

nach IEC / EN :
16 - 240 (300) mm²
feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse, 
Rundleiter mehrdrähtig
Md 38 - 40 Nm

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

nach UL :
AWG 4 - MCM 600
stranded (mehrdrähtig) Class B nach UL 486E
336 - 355 lb.in.

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Berührungsschutz:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	Brandverhalten UL 94 HB,
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei
Anschlussschrauben:
	Schraube M8, verzinkt, chromitiert 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33308000