Ausschreibungstext

Beschreibung
Kammschiene 3-polig, für 2 NH-LTS
35 mm²
Zubehör

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	4.6 W

Bemessungsisolationsspannung: 800 V bei Verschmutzungsgrad 2; 690V bei Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsbetriebsstrom siehe Download Diagramm

Bemessungsstoßstromfestigkeit: 25kA /400 V;
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit: 12,5 kA-100 ms/400 V

Schutzart:
IP 20 frontseitig in Kombination NH-LTS, Kammschiene und Anschlussklemme möglich.
Schutzart im Anschlussbereich vom Einbau abhängig.

Sonstiges
Berührungsschutz:	nach DIN EN 50274/BGV A3
Vorkonfektioniert für zwei NH- LTSgeschlossene Ausführung mit Endkappen

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33376000