Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®100Energy
NH-Sicherungsleiste 160 A
Prismenklemme 70mm²
Größe 00
100Energy

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	17.5 W
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	800 V
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	50 kA

Klemmstellen
Prismenklemme Cu, Al :
Rundleiter mehrdrähtig 16 - 70 mm²,
Sektorleiter mehrdrähtig 16 - 70 mm² ,
feindrähtig mit Aderendhülse 16 - 70 mm²

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200
Kontakte:
	fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert 
Berührungsschutz:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei

Sonstiges
Bohrungslose Montage mit Klemmbügel möglich

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33384000