Ausschreibungstext

Beschreibung
Zentraleinspeisung 1250 A
für Schrankbreite 800 mm
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	1’250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	1’200 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	480 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	66.8 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	8 kV

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_pk max.:	84 kA

4-poliges Schienensystem nachrüstbar

Sonstiges
Übersichtliche Bauweise und bohrungslose Anschlusstechnik ermöglichensichere, kostengünstige Problemlösungen.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
35006000